# Attestation de formation pour l’Annexe 2 relatif au plan de formation

L'article 4, alinéa 1, de l'Ordonnance 5 relative à la Loi sur le travail du 28 septembre 2007 (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5 ; RS 822.115) interdit en général d'employer des jeunes travailleurs à des travaux dangereux. Sont réputés dangereux les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique. En dérogation à l'article 4, alinéa 1, OLT 5, il est permis d'occuper les personnes en formation Meunières CFC / Meuniers CFC âgés d’au moins 15 ans, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux dangereux mentionnés, pour autant que les mesures d'accompagnement suivantes en lien avec les thèmes de prévention soient appliquées.

| **Travail (travaux) dangereux** | **Danger(s)** | | **Période recommandée** | **Formation en entreprise** | | | **Remarques** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Chiffre[[1]](#footnote-1)** | Date | Visa  Formateur | Visa personne en formation |  |
| Levage et déplacement manuels de lourdes charges (notamment de sacs) | Levage et déplacement de lourdes charges | 3a | 1e AA |  |  |  |  |
| Processus de production : réglage correct des installations de production, prise de mesures de correction adéquates en cas de problèmes Maintenance avec nettoyage et entretien des installations et machines selon les prescriptions opérationnelles | Travaux avec des équipements dangereux (machines, outils) | 8a & 8b | 1e AA |  |  |  |  |
| Production de cubes, de brisures, de produits extrudés et expandés | Travaux avec des équipements dangereux (machines, outils)  Travaux avec des agents sous pression (vapeur) | 4g  8b | 1e AA |  |  |  |  |
| Travaux avec des moyens de transport en mouvement (chariot élévateur, parties de machines présentant des éléments en mouvement non protégés avec des zones d’écrasement ou d’entraînement) | Chariots élévateurs  Parties de machines présentant des éléments en mouvement non protégés | 8a & 8b | 1e AA |  |  |  |  |
| Manipulation de poussières (farine, poussières de céréales) | Poussières donnant au contact de l’air un mélange inflammable  Risque de maladies avec des poussières de farine | 5b & 6b | 1e AA |  |  |  |  |
| Manipulation de matières premières particulières (minéraux, oligo-éléments, enzymes, vitamines, arômes, acides aminés, agents stabilisants) | Matières premières présentant des propriétés toxiques | 6a | 1e AA |  |  |  |  |
| Echantillonnage correct sur camions (hauteur>2m) ou trains | Travaux avec un risque de chute  Travaux dans une zone de l’entreprise avec du trafic de manœuvres | 10a & 12b | 1e AA |  |  |  |  |
| Gestion des stocks (contrôle de l’état des entrepôts, silos et de leur contenu, nettoyage) | Travaux avec un risque de chute | 10a | 1e -3e AA |  |  |  |  |
| Conditionnement (ensachage, palettisation) | Installations de production automatiques comme les chaînes d’emballage, installations d’ensachage | 8a | 1e AA |  |  |  |  |
| Travaux dans le local technique | Travaux exposant à des influences physiques dangereuses pour la santé (bruit dangereux pour l’ouïe) | 4c | 1e AA |  |  |  |  |

1. Chiffre selon la liste de contrôle du SECO « Les travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale » [↑](#footnote-ref-1)